**淮北市传媒中心办公家具采购项目**

**竞争性磋商公告**

淮北市传媒中心拟对办公家具采购项目进行竞争性磋商谈判，现就项目需求发布邀请公告，邀请符合条件的供应商徐州海太欧林家具有限公司、江苏圣之奥家具科技有限公司、江苏美盈家具有限公司参加公开竞争性磋商。

一、项目名称:淮北市传媒中心办公家具采购项目

二、项目地点: 淮北市相山区人民中路 336 号淮北市传媒中心(东区)

三、项目情况:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参考图片 | 名称 | 摆放区域 | 颜色 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质参数 |
| 1 |  | 屏风工位 | 大开放办公室（104人） 小办公室（45人） | 屏风：铁灰+米白 桌面：晨曦白 | 1000 mm (L) 500  mm(D) 1200 mm (H) | 149 | 张 | 1、结构：铝制框架屏风，采用“新银”品牌铝合金，厚度≥1.74mm,纯度高,色泽明亮, 无针孔及砂眼现象，密度均匀，不易断裂，涂层硬度≥2H，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。2、基材：广东“丰林”或同等级品牌E0级刨花板，板面平整，内胶合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，握钉力板边≥1000N、板面≥1400N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，执行GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。3、封边：PVC封边条，耐干热性、耐磨性，耐冷热循环性、耐老化性符合检测标准，耐开裂性≥2级，优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边，执行QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 |
| 2 |  | 座椅 | 黑色 | 常规 | 149 | 把 | 1、面材：采用“友诚”网布，厚度0.8mm,未检出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度等均≥4 级。2、海绵：采用“东亚”高密度回弹海棉，海绵回弹率≥55%，撕裂强度≥3N/cm，拉伸强度≥90KPa，75%压缩永久变形≤7.1%，未检出甲醛。3、固定PP扶手，黑色喷涂弓形架。4、甲醛释放量小于 0.05mg/㎡·h。 |
| 3 |  | 洽谈桌 | 休闲区 | 晨曦白 | 800 mm (L) 750 mm (H) | 3 | 张 | 1、面材：“夏特”或同等级品牌三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。 2、基材：广东“丰林”或同等级品牌E0级刨花板，板面平整，内胶合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，握钉力板边≥1000N、板面≥1400N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，执行GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。3、封边：PVC封边条，耐干热性、耐磨性，耐冷热循环性、耐老化性符合检测标准，耐开裂性≥2级，优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边，执行QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 |
| 4 | 洽谈椅 | 定制 | 常规 | 9 | 把 | 1、面料：采用优质仿皮/优质布绒，仿皮：厚度≥1.1mm，符合国家现行标准。撕裂力≥50N，耐干摩擦色牢度≥4 级，耐湿摩擦色牢度≥4级，PH值≥4.5，未检出游离甲醛及挥发性有机物（VOC)；2、海绵：采用“东亚”高密度回弹海棉，海绵回弹率≥55%，撕裂强度≥3N/cm，拉伸强度≥90KPa，75%压缩永久变形≤7.1%。未检出甲醛。3、原木脚架. |
| 5 |  | 工作位 | 综合办公室（6人） | 钢架：晨曦白 桌面：北美黄橡 桌屏：灰色 | 1200 mm (L) 600 mm (D) 750 mm (H) | 6 | 位 | 1、面材：“夏特”品牌三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。 2、基材：广东“丰林”或同等级品牌E0级刨花板，板面平整，内胶合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，握钉力板边≥1000N、板面≥1400N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，执行GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。3、封边：PVC封边条，耐干热性、耐磨性，耐冷热循环性、耐老化性符合检测标准，耐开裂性≥2级，优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边，执行QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、金属脚架：桌脚棱角分明，沉稳刚劲，简雅质朴，北欧设计的简约和精致。配置： HO线盖槽+台面桌屏+三抽活动柜（钢抽）。 |
| 6 |  | 座椅 | 黑色 | 常规 | 6 | 把 | 1、面材：采用“友诚”网布，厚度0.8mm,未检出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度等均≥4 级。2、海绵：采用“东亚”高密度回弹海棉，海绵回弹率≥55%，撕裂强度≥3N/cm，拉伸强度≥90KPa，75%压缩永久变形≤7.1%，未检出甲醛。3、塑胶框架，塑胶底壳。4、扶手：固定PP扶手。5、椅脚：R340尼龙五星脚。6、椅轮：60PA轮，经过了100000次摩损测试（其中98000次无障碍，2000次有障碍测试）。7、甲醛释放量小于0.05mg/m2.h。 |
| 7 |  | 文件柜 | 银灰色 | 900 mm (L) 420 mm (D) 2000 mm (H) | 6 | 个 | 全钢制一级冷轧钢板（推荐品牌：宝钢），厚度≥0.6mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 |
| 8 |  | 会议桌 | 会议室（10人） | 钢架：晨曦白 桌面：北美黄橡 | 3600 mm (L) 1400 mm (D) 750 mm (H) | 1 | 张 | 1、面材：“夏特”品牌三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。 2、基材：广东“丰林”或同等级品牌E0级刨花板，板面平整，内胶合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，握钉力板边≥1000N、板面≥1400N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，执行GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。3、封边：PVC封边条，耐干热性、耐磨性，耐冷热循环性、耐老化性符合检测标准，耐开裂性≥2级，优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边，执行QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、钢架：表面耐腐蚀乙酸盐雾测试100h后无锈蚀、剥落、起皱，金属表面耐腐蚀≥10级；通过《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》理化性能检测要求。白色钢架，桌面配线盒和过线底盒。 |
| 9 |  | 会议椅 | 黑色 | 常规 | 10 | 把 | 1、面材：采用“友诚”网布，厚度0.8mm,未检出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度等均≥4 级。2、海绵：采用“东亚”高密度回弹海棉，海绵回弹率≥55%，撕裂强度≥3N/cm，拉伸强度≥90KPa，75%压缩永久变形≤7.1%，未检出甲醛。3、固定PP扶手，黑色喷涂弓形架。4、甲醛释放量小于 0.05mg/㎡·h。 |
| 10 |  | 培训桌 | 培训室（41人） | 钢架：晨曦白 桌面：北美黄橡 | 1200 mm (L) 600 mm (D) 750 mm (H) | 1 | 张 | 1、面材：“夏特”品牌三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，耐划痕、耐磨性强、耐香烟灼烧、耐干热、耐污染腐蚀。 2、基材：广东“丰林”或同等级品牌E0级刨花板，板面平整，内胶合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，握钉力板边≥1000N、板面≥1400N，甲醛释放量≤0.03mg/m³，执行GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。3、封边：PVC封边条，耐干热性、耐磨性，耐冷热循环性、耐老化性符合检测标准，耐开裂性≥2级，优质封边机，压力均匀、稳定，封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边，执行QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。4、五金件：采用优质五金件。5、金属脚架。6、带两件进口PU活动轮及制动轮。7、台架可翻转，带木质挡板。 |
| 11 |  | 座椅 | 黑色 | 常规 | 1 | 把 | 1、面材：采用“友诚”网布，厚度0.8mm,未检出甲醛含量和可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度等均≥4 级。2、海绵：采用“东亚”高密度回弹海棉，海绵回弹率≥55%，撕裂强度≥3N/cm，拉伸强度≥90KPa，75%压缩永久变形≤7.1%，未检出甲醛。3、塑胶框架，塑胶底壳。4、扶手：固定PP扶手。5、椅脚：R340尼龙五星脚。6、椅轮：60PA轮，经过了100000次摩损测试（其中98000次无障碍，2000次有障碍测试）。7、甲醛释放量小于0.05mg/m2.h。 |
| 12 |  | 培训椅 | 黑色 | 常规 | 40 | 把 | 1、椅背：背框全新进口PP+30%玻纤材质，耐磨透气网布，提供背部舒适支撑。2、椅座：采用“东亚”品牌防阻燃定型海绵，硬度90N，海绵回弹率≥40%，撕裂强度≥2.2N/cm，75%压缩永久变形≤7%，未检出甲醛。3、扶手：PA+玻纤固定扶手，有效减轻手臂疲劳感；4、椅架：32.5\*20.5\*T1.5mmQ235碳素钢管脚架，高速打砂除锈，表面喷涂烤漆处理，具有防腐，抗老化等性能。5、写字板：采用优质PP+30%玻纤加厚板面，搭配精抛铝合金旋转机构，可灵活旋转收放。6、功能：椅架可折叠收纳，节省摆放空间，尼龙材质防滑脚垫。7、甲醛释放量0.025mg/m2.h。 |

四、项目要求:按照以上清单需求进行供货安装并提供所有产品的环评报告。

五、投标人应具备的资格条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.参加招标活动前两年内，在经营活动中没有违法行为;

5 法律、行政法规规定的其他条件。

六、评审办法：

本次招标采取竞争性谈判方式，实行一次谈判，两轮报价，综合打分。

七.其他事项:

磋商响应文件应包括以下内容：法定代表人证明(或有效的法人授权委托书及被授权人身份证)、营业执照，生产企业“环境管理体系认证证书”、“质量管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”投标人两年内相关业绩证明及响应人认为需要提供的其他技术资料。（**提供以上所需的各种证书、证明复印件并加盖供应商单位公章**）。

若因客观原因不能满足开标条件，市传媒中心有权终止此次竞争性谈判。

八、开标时间、地点

1.时间:2023年 8 月 10 日 9 点50 分

2 地点:准北市传媒中心 西区二楼会议室

淮北市传媒中心

2023年 8 月 4 日